南宁轨道数智科技有限公司

新自营项目改造材料采购项目询价单

报价单位（盖章）：

报价单位联系人及联系电话：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **质保期** | **供货**  **时间** | **报价**  **（含税）** | **其他**  **服务** |
| 根据采购人需求（采购需求表详见附件）提供相应材料，并配送到指定地点。 |  |  |  | 南宁市内包运输 |

备注：报价单位除提交《询价单》外，请提供本单位营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件（加盖公章），如有其他说明事项，可另附附件说明。

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **改造材料采购需求明细表** | | | | | | |
| **地铁站点名称** | **序号** | **材料名称** | **规格型号参数** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 火车站 | 1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3\*10，0.6/1kv低烟无卤阻燃电缆 | 米 | 60 | 以AC220V，6Kw用电需求计算，计算电流约32A，从站厅A端照明配电室三级负荷小动力配电箱取电，断路器2P/D40A |
| 2 | 微型断路器 | 2P D40A，带漏电保护开关，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P D40A，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10 |  |
| 5 | 镀锌钢管直接头 | DN32，含固定钉 | 个 | 5 |  |
| 6 | 镀锌钢管弯头 | DN32，JDG金属穿线管配件月牙弯对接头 | 个 | 5 |  |
| 7 | 蛇皮金属软管 | 直径32mm，国标 | 米 | 15 |  |
| 8 | 离墙码 | 32mm，带固定钉，铝合金材质 | 个 | 15 |  |
| 9 | 电箱 | 18回路配电箱，壳体和面盖材质：冷轧钢板，含零线排、地线排，底箱上下有敲落孔，防护等级不小于IP40 | 个 | 1 | 安装于咖啡机设备处 |
| 10 | 单相多功能电表 | 单相导轨4G款智能电表（规格尺寸不大于：46\*103\*71mm）,具备远程抄表功能，自带无线网卡，含八年流量费和平台使用费，测量精度1级，电压:AC220V,电流：5（60）A，频率:50Hz，需提供计量院检测报告 | 个 | 1 |  |
| 11 | 钢制C45导轨 | 钢制C45导轨35mm，长度1米/根 | 根 | 1 |  |
| 12 | 电缆热缩终端 | SY-1KV 规格3\*10mm² | 套 | 2 |  |
| 13 | DT冷压接线铜鼻子 | 紫铜DT接线鼻10mm² | 个 | 6 |  |
| 14 | 不锈钢扎带 | 304不锈钢材质，7.9\*300mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 15 | 尼龙扎带 | 阻燃材质，4\*200mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 16 | 电工绝缘胶带 | 阻燃材质，18mm宽，18米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 17 | 电缆挂钩 | 双孔38型，铝合金隧道矿用电缆挂钩 | 个 | 10 |  |
| 18 | 防火泥 | 绝缘阻燃耐高温电缆密封胶泥，2kg/块 | 块 | 1 |  |
| 朝阳广场站 | 1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3\*10，0.6/1kv低烟无卤阻燃电缆 | 米 | 65 | 以AC220V，6Kw用电需求计算，计算电流约32A，从站厅A端照明配电室三级负荷小动力配电箱LX12取电，备用断路器2P/D40A |
| 2 | 微型断路器 | 2P D40A，带漏电保护开关，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P D40A，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10 |  |
| 5 | 镀锌钢管直接头 | DN32，含固定钉 | 个 | 5 |  |
| 6 | 镀锌钢管弯头 | DN32，JDG金属穿线管配件月牙弯对接头 | 个 | 5 |  |
| 7 | 蛇皮金属软管 | 直径32mm，国标 | 米 | 20 |  |
| 8 | 离墙码 | 32mm，带固定钉，铝合金材质 | 个 | 15 |  |
| 9 | 电箱 | 18回路配电箱，壳体和面盖材质：冷轧钢板，含零线排、地线排，底箱上下有敲落孔，防护等级不小于IP40 | 个 | 1 |  |
| 10 | 单相多功能电表 | 单相导轨4G款智能电表（规格尺寸不大于：46\*103\*71mm）,具备远程抄表功能，自带无线网卡，含八年流量费和平台使用费，测量精度1级，电压:AC220V,电流：5（60）A，频率:50Hz，需提供计量院检测报告 | 个 | 1 |  |
| 11 | 钢制C45导轨 | 钢制C45导轨35mm，长度1米/根 | 根 | 1 |  |
| 12 | 电缆热缩终端 | SY-1KV 规格3\*10mm² | 套 | 2 |  |
| 13 | DT冷压接线铜鼻子 | 紫铜DT接线鼻10mm² | 个 | 6 |  |
| 14 | 不锈钢扎带 | 304不锈钢材质，7.9\*300mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 15 | 尼龙扎带 | 阻燃材质，4\*200mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 16 | 电工绝缘胶带 | 阻燃材质，18mm宽，18米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 17 | 电缆挂钩 | 双孔38型，铝合金隧道矿用电缆挂钩 | 个 | 10 |  |
| 18 | 防火泥 | 绝缘阻燃耐高温电缆密封胶泥，2kg/块 | 块 | 1 |  |
| 万象城站 | 1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3\*10，0.6/1kv低烟无卤阻燃电缆 | 米 | 60 | 以AC220V，6Kw用电需求计算，计算电流约32A，从站厅A端照明配电室三级负荷小动力配电箱LX12取电，备用断路器2P/D40A |
| 2 | 微型断路器 | 2P D40A，带漏电保护开关，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P D40A，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10 |  |
| 5 | 镀锌钢管直接头 | DN32，含固定钉 | 个 | 5 |  |
| 6 | 镀锌钢管弯头 | DN32，JDG金属穿线管配件月牙弯对接头 | 个 | 5 |  |
| 7 | 蛇皮金属软管 | 直径32mm，国标 | 米 | 15 |  |
| 8 | 离墙码 | 32mm，带固定钉，铝合金材质 | 个 | 15 |  |
| 9 | 电箱 | 18回路配电箱，壳体和面盖材质：冷轧钢板，含零线排、地线排，底箱上下有敲落孔，防护等级不小于IP40 | 个 | 1 | 安装于咖啡机设备处 |
| 10 | 单相多功能电表 | 单相导轨4G款智能电表（规格尺寸不大于：46\*103\*71mm）,具备远程抄表功能，自带无线网卡，含八年流量费和平台使用费，测量精度1级，电压:AC220V,电流：5（60）A，频率:50Hz，需提供计量院检测报告 | 个 | 1 |  |
| 11 | 钢制C45导轨 | 钢制C45导轨35mm，长度1米/根 | 根 | 1 |  |
| 12 | 电缆热缩终端 | SY-1KV 规格3\*10mm² | 套 | 2 |  |
| 13 | DT冷压接线铜鼻子 | 紫铜DT接线鼻10mm² | 个 | 6 |  |
| 14 | 不锈钢扎带 | 304不锈钢材质，7.9\*300mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 15 | 尼龙扎带 | 阻燃材质，4\*200mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 16 | 电工绝缘胶带 | 阻燃材质，18mm宽，18米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 17 | 电缆挂钩 | 双孔38型，铝合金隧道矿用电缆挂钩 | 个 | 10 |  |
| 18 | 防火泥 | 绝缘阻燃耐高温电缆密封胶泥，2kg/块 | 块 | 1 |  |
| 19 | 波纹管 | 内径5mm | 米 | 10 |  |
| 20 | 4芯光缆 | GYTZA53-4b1 | 米 | 10 |  |
| 21 | 光纤尾纤（FC） | FC | 条 | 4 |  |
| 22 | 电源线缆 | WDZN-YJY-3\*4m2 | 米 | 10 |  |
| 23 | 电源插排 | 公牛 B9120 | 个 | 1 |  |
| 24 | 膨胀螺钉 | M8\*120mm | 个 | 24 |  |
| 25 | 光缆接续盒 | 12芯光缆接续盒 | 个 | 1 |  |
| 26 | 光缆终端盒 | 12芯光缆终端盒 | 个 | 1 |  |
| 总部基地站 | 1 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3\*10，0.6/1kv低烟无卤阻燃电缆 | 米 | 60 |  |
| 2 | 微型断路器 | 2P D40A，带漏电保护开关，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 2P D40A，DIN导轨安装 | 个 | 1 |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10 |  |
| 5 | 镀锌钢管直接头 | DN32，含固定钉 | 个 | 5 |  |
| 6 | 镀锌钢管弯头 | DN32，JDG金属穿线管配件月牙弯对接头 | 个 | 5 |  |
| 7 | 蛇皮金属软管 | 直径32mm，国标 | 米 | 15 |  |
| 8 | 离墙码 | 32mm，带固定钉，铝合金材质 | 个 | 15 |  |
| 9 | 电箱 | 18回路配电箱，壳体和面盖材质：冷轧钢板，含零线排、地线排，底箱上下有敲落孔，防护等级不小于IP40 | 个 | 1 |  |
| 10 | 单相多功能电表 | 单相导轨4G款智能电表（规格尺寸不大于：46\*103\*71mm）,具备远程抄表功能，自带无线网卡，含八年流量费和平台使用费，测量精度1级，电压:AC220V,电流：5（60）A，频率:50Hz，需提供计量院检测报告 | 个 | 1 |  |
| 11 | 钢制C45导轨 | 钢制C45导轨35mm，长度1米/根 | 根 | 1 |  |
| 12 | 电缆热缩终端 | SY-1KV 规格3\*10mm² | 套 | 2 |  |
| 13 | DT冷压接线铜鼻子 | 紫铜DT接线鼻10mm² | 个 | 6 |  |
| 14 | 不锈钢扎带 | 304不锈钢材质，7.9\*300mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 15 | 尼龙扎带 | 阻燃材质，4\*200mm，100根/包 | 包 | 1 |  |
| 16 | 电工绝缘胶带 | 阻燃材质，18mm宽，18米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 17 | 电缆挂钩 | 双孔38型，铝合金隧道矿用电缆挂钩 | 个 | 10 |  |
| 18 | 防火泥 | 绝缘阻燃耐高温电缆密封胶泥，2kg/块 | 块 | 1 |  |